/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A 20200630\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. A0图片若是全屏，close windows( ),

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A 20200630\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. 屏蔽levetop.c里面的指令条数限制

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20200706\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、 支持 256bit Flash。

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20200810\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、 增加B0进度条的数据保存，修复color\_8bit转16bit颜色映射对应问题。

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20200825\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、 增加90、91是否自带逗号的全局变量，且优化非PNG显示时刷底图方式，避免闪烁。

2、添加了85指令。

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20200902\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、修复指令操作数超出ini设定值时，出现卡死的情况

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20200918\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、修复90写数据的宽度与UI上设置不一致问题。

2、增加了读取Flash波特率数据。

3、增加了A0，91 的 colorflag 为2时的处理（与值为1时一样）。

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20200922\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、增加CA~CF指令

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20201015\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、增加88指令 读取指令操作数

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_20201221\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、d8左右滑动，删除开窗函数里面未初始化变量。

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_2021. 01. 29 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、修改串口缓冲处理

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_2021. 02. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、修改一条完整指令进入的最低长度限制。

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_2021. 02. 25 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1、修改C0\_C3：增加内部16x32 ASCII编码的字符显示、外部GB2312编码的 字符显示。

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_2021. 04. 02 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1. 增加 BD 指令：软件复位

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_2021. 05.25 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1. 增加2次RTP读坐标的间隔（50ms）

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*LT268A\_2021.10.20 \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

1. 增加压缩图片显示功能。